pconvolve
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## pconvolve

convolve — Convolution basée sur un algorithme overlap-save à découpage uniforme.

## Description

Convolution basée sur un algorithme overlap-save à découpage uniforme. Comparé à l'opcode convolve, pconvolve a trois atouts :

- petit délai

- peut fonctionner en temps réel pour les fichier de réponse impulsionnelle les plus courts

- pas de passe d'analyse avant le traitement

- restitution souvent plus rapide que convolve

## Syntaxe

    ar1 [, ar2] [, ar3] [, ar4] pconvolve ain, ifilcod [, ipartitionsize, ichannel]

## Initialisation

ifilcod -- entier ou chaîne de caractères définissant un fichier de réponse impulsionnelle. Les fichiers multi-canaux sont supportés. Le fichier doit avoir le même taux d'échantillonnage que l'orchestre. [Note : on ne peut pas utiliser les fichiers de cvanal !] Il faut garder à l'esprit que les fichiers plus longs nécessitent plus de temps de calcul [et probablement une plus grande taille des fragments et plus de latence]. Avec les processeurs actuels, les fichiers dépassant quelques secondes pourront ne pas être restitués en temps réel.

ipartitionsize (facultatif, par défaut égal à la taille du tampon de sortie [-b]) -- la taille en échantillons de chaque morceau de la réponse impulsionnelle. C'est le paramètre qu'il faut ajuster pour avoir les meilleures performances en fonction de la taille du fichier de réponse impulsionnelle. En général, une petite taille signifie une latence moins importante mais plus de temps de calcul. Si l'on spécifie une valeur qui n'est pas une puissance de 2 l'opcode trouvera la plus petite puissance de 2 immédiatement supérieure et l'utilisera comme taille des fragments.

ichannel (facultatif) -- le canal de la réponse impulsionnelle à utiliser.

## Exécution

ain -- signal audio en entrée.

La latence totale de l'opcode peut être calculée comme ceci [ipartitionsize étant une puissance de 2]

        ilatency = (ksmps < ipartitionsize ? ipartitionsize + ksmps : ipartitionsize)/sr

## Exemples

L'instrument 1 montre un exemple de convolution en temps réel.

L'instrument 2 montre comment faire une convolution basée sur un fichier avec une méthode de "prospection" pour supprimer tout délai.

| NOTE
Vous pouvez télécharger les fichiers de réponse impulsionnelle depuis noisevault.com ou bien remplacer les noms de fichier avec vos propres fichiers de réponse impulsionnelle.

Voici un exemple de l'opcode pconvolve. Il utilise le fichier pconvolve.csd.

Exemple 642. Exemple de l'opcode pconvolve.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  ;;;realtime audio out
    -iadc    ;;;uncomment -iadc if real audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o pconvolve.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr   1

    kmix = .5	; Wet/dry mix. Vary as desired.
    kvol  = .05*kmix	; Overall volume level of reverb. May need to adjust
    		; when wet/dry mix is changed, to avoid clipping.

    ; do some safety checking to make sure we the parameters a good
    kmix = (kmix < 0 || kmix > 1 ? .5 : kmix)
    kvol  = (kvol < 0 ? 0 : .5*kvol*kmix)

    ; size of each convolution partion -- for best performance, this parameter needs to be tweaked
    ipartitionsize = p4

    ; calculate latency of pconvolve opcode
    idel = (ksmps < ipartitionsize ? ipartitionsize + ksmps : ipartitionsize)/sr
    prints "Convolving with a latency of %f seconds%n", idel

    ; actual processing
    al, ar ins	;get live input
    awetl, awetr pconvolve kvol*(al+ar), "kickroll.wav", ipartitionsize
    ; Delay dry signal, to align it with the convoled sig
    adryl delay (1-kmix)*al, idel
    adryr delay (1-kmix)*al, idel
          outs adryl+awetl, adryr+awetr

    endin

    instr 2

    imix = 0.5          	; Wet/dry mix. Vary as desired.
    ivol = .05*imix     	; Overall volume level of reverb. May need to adjust
                    	; when wet/dry mix is changed, to avoid clipping.
    ipartitionsize = 1024	; size of each convolution partion
    idel = (ksmps < ipartitionsize ? ipartitionsize + ksmps : ipartitionsize)/sr   ; latency of pconvolve opcode

    kcount	init	idel*kr
    ; since we are using a soundin [instead of ins] we can
    ; do a kind of "look ahead" by looping during one k-pass
    ; without output, creating zero-latency
    loop:
        asig soundin p4, 0
        awetl, awetr pconvolve ivol*(asig),"rv_stereo.wav", ipartitionsize
        adry delay	(1-imix)*asig,idel  ; Delay dry signal, to align it with
        kcount = kcount - 1
     if kcount > 0 kgoto loop
        outs awetl+adry, awetr+adry

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 20 1024		;play live for 20 seconds

    i 2 20 5 "fox.wav"
    i 2 25 5 "flute.aiff"

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

convolve, dconv.

## Crédits

Auteur : Matt Ingalls
2004

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
pchoct | Sommaire | pcount