midglobal
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## midglobal

midglobal — Un opcode que l'on peut utiliser pour implémenter un orchestre midi distant. Cet opcode envoie les évènements midi à toutes les machines impliquées dans le concert à distance.

## Description

Avec les opcodes midremot et midglobal, il est possible d'exécuter des instruments sur des machines distantes et de les contrôler depuis une machine maître. Les opcodes distants sont implémentés suivant le modèle maître/client. Toutes les machines concernées contiennent le même orchestre mais seule la machine maître possède l'information de la partition midi. Durant l'exécution, la machine maître envoie les évènements midi aux clients. L'opcode midglobal envoie les évènements à toutes les machines impliquées dans le concert à distance. Ces machines sont déterminées par les définitions midremot placées avant la commande midglobal. Pour envoyer des évènements à une seule machine on utilise midremot.

## Syntaxe

    midglobal isource, instrnum [,instrnum...]

## Initialisation

isource -- une chaîne représentant l'ordinateur hôte (par exemple 192.168.0.100). C'est l'hôte source qui génère les évènements pour le ou les instruments donnés et les envoie à toute les machines impliquées dans le concert à distance.

instrnum -- liste des numéros des intruments qui seront joués sur les machines destinataires.

## Exemples

Voir l'entrée midremot pour un exemple d'utilisation.

## Voir aussi

insglobal, insremot, midremot, remoteport

## Crédits

Auteur : Simon Schampijer
2006

Nouveau dans la version 5.03

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
mfb | Sommaire | midic14