max_k
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## max_k

max_k — Maximum (ou minimum) local d'un signal entrant de taux-a.

## Description

max_k retourne le maximum (ou le minimum) local du signal entrant asig, mesuré dans l'intervalle de temps entre deux passages à true de ktrig.

## Syntaxe

    knumkout max_k asig, ktrig, itype

## Initialisation

itype - détermine le comportement de max_k (voir ci-dessous)

## Exécution

asig -- signal entrée

ktrig -- signal de déclenchement

max_k retourne le maximum (ou le minimum) local du signal entrant asig, mesuré dans l'intervalle de temps entre deux passages à true de ktrig. itype détermine le comportement de max_k :

1 - maximum absolu (les valeurs négatives sont changées en valeurs positives avant l'évaluation)

2 - maximum courant

3 - minimum courant

4 - calcule la valeur moyenne de asig dans l'intervalle de temps depuis le dernier déclenchement.

Cet opcode peut être utile dans plusieurs situations, par exemple pour implémenter un vu-mètre.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode max_k. Il utilise le fichier max_k.csd.

Exemple 500. Exemple de l'opcode max_k.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  -Ma   ;;;realtime audio out and midi in (on all inputs)
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o max_k.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    	FLpanel	"This Panel contains VU-meter",300,100
    gk1,gih1 FLslider "VU-meter", 0,1,0,1, -1, 250,30, 30,30
    	FLsetColor2 50, 50, 255,  gih1
    	FLpanel_end
    	FLrun

    ga1 init 0

    instr 1

    kenv	linsegr	0,.5,.7,.5,.5,.2,0
    ifreq	cpsmidi
    a1	poscil	0dbfs*kenv, ifreq, 1
    ga1	=	ga1+a1

    endin

    instr 2

    	outs	ga1, ga1
    ktrig	metro	25					;refresh 25 times per second
    kval	max_k	ga1, ktrig, 1
    	FLsetVal ktrig, kval, gih1
    ga1	=	0

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 1024 10 1

    i2 0 3600
    f0 3600

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Written by Gabriel Maldonado.

Nouveau dans Csound 5. (N'était disponible auparavant que dans CsoundAV)

Modifié pour être conforme à la documentation dans la version 5.15.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
maxalloc | Sommaire | maxarray