GEN19
Précédent | Instructions de partition et routines GEN | Suivant

## GEN19

GEN19 — Génère des formes d'ondes complexes obtenues par une somme pondérée de sinus.

## Description

Ce sous-programme génère des formes d'ondes complexes obtenues par une somme pondérée de sinus. La spécification de chaque partiel nécessite 4 p-champs dans GEN19.

## Syntaxe

    f # date taille  19  pna  ampa  phsa  dcoa  pnb  ampb  phsb  dcob  ...

## Initialisation

taille -- nombre de points dans la table. Doit être une puissance de 2 ou une puissance-de-2 plus 1 (voir l'instruction f).

pna, pnb, etc. -- numéro de partiel (relativement à un fondamental qui occuperait taille positions par période) de sinus a, sinus b, etc. Doit être positif, mais pas nécessairement un nombre entier, c'est-à-dire que des partiels non harmoniques sont autorisés. Les partiels peuvent être dans n'importe quel ordre.

ampa, ampb, etc. -- amplitude des partiels pna, pnb, etc. Ces amplitudes sont relatives, car la forme d'onde composée peut être normalisée plus tard. Des valeurs négatives sont autorisées et impliquent une opposition de phase.

phsa, phsb, etc. -- phase initiale des partiels pna, pnb, etc., exprimée en degrés.

dcoa, dcob, etc. -- Décalage CC (Composante Continue) des partiels pna, pnb, etc. Il est appliqué après l'amplitude, c'est-à-dire qu'une valeur de 2 montera une sinus d'amplitude 2 de l'intervalle [-2,2] à l'intervalle [0,4] (avant la normalisation finale).

| Note
Ces sous-programmes génèrent des fonctions stockées comme sommes de sinus de différentes fréquences. Les deux restrictions majeures de GEN10 qui sont des partiels harmoniques et en phase ne s'appliquent pas à GEN09 ou à GEN19. Dans chaque cas l'onde composée, une fois évaluée, est ensuite normalisée à l'unité si p4 est positif. Un p4 négatif empêchera cette opération.

## Exemples

Voici un exemple de la routine GEN19. Il utilise le fichier gen19.csd.

Exemple 1147. Un exemple de la routine GEN19.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac      ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o gen19.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    ;p4 = transposition factor
    ;p5 = speed factor
    ;p6 = function table for grain data
    i1    =	sr/ftlen(1)							;scaling to reflect sample rate and table length
    a1    phasor i1*p5							;index for speed
    asigl fog    .5, 15, p4, a1, 1, 0, .01, .5, .01, 30, 1, 2, p3 		;left channel
    asigr fog    .4, 25, p4+.2, a1, 1, 0, .01, .5, .01, 30, 1, 2, p3, .5	;right channel
          outs   asigl, asigr
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 131072 1 "fox.wav" 0 0 0
    f 2 0 1024 19 .5 .5 270 .5

    i 1 0 10 .7  .1
    i 1 + 4  1.2  2
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Voici le diagramme de la forme d'onde générée par GEN19, utilisé dans l'exemple :

f 2 0 1024 19 .5 .5 270 .5 - une sigmoïde montante

## Voir aussi

GEN09 et GEN10

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
GEN18 | Sommaire | GEN20