linsegb
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## linsegb

linsegb — Trace une suite de segments de droite entre les points absolus spécifiés.

## Description

Trace une suite de segments de droite entre les points absolus spécifiés.

## Syntaxe

    ares linsegb ia, itim1, ib [, itim2] [, ic] [...]

    kres linsegb ia, itim1, ib [, itim2] [, ic] [...]

## Initialisation

ia -- valeur initiale.

ib, ic, etc. -- valeur à tim1 secondes, etc.

itim1 -- date en secondes de la fin du premier segment. Avec une valeur nulle ou négative l'initialisation sera ignorée.

itim2, itim3, etc. -- date en secondes de la fin des segments suivants.

## Exécution

Ces unités génèrent des signaux de contrôle ou audio dont les valeurs passent par 2 ou plus points spécifiés. La dernière valeur tim peut égaler ou non la durée d'exécution de l'instrument : avec une exécution plus courte, la courbe sera tronquée alors qu'avec une exécution plus longue, la dernière valeur sera répétée jusqu'à la fin de la note.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode linsegb. Il utilise le fichier linsegb.csd.

Exemple 446. Exemple de l'opcode linsegb.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac      ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ;-o linseg.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    giSine ftgen 0, 0, 2^10, 10, 1

    instr 1

    kcps = cpspch(p4)
    kenv linsegb 0, 0.25, 1, 1, 0
    asig poscil kenv, kcps, giSine
         outs asig, asig

    endin

    instr 2	; scaling to duration

    kcps = cpspch(p4)
    kenv linseg 0, p3*0.25, 1, p3, 0
    asig poscil kenv, kcps, giSine
         outs asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 1   7.00	; = 1 sec, p3 fits exactly
    i 1 2 2   7.00	; = 2 sec, p3 truncated at 1 sec

    i 2 4 1   7.00	; scales to duration
    i 2 6 2   7.00	; of p3

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

expon, expseg, expsegr, line, linseg linsegr transeg

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
Juin 2011

Nouveau dans la version 5.14

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
linseg | Sommaire | linsegr