nrpn
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## nrpn

nrpn — Envoie un numéro de paramètre non référencés sur le port MIDI OUT.

## Description

Envoie un message NRPN (Numéro de Paramètre Non Référencé) sur le port MIDI OUT chaque fois qu'un des arguments d'entrée change.

## Syntaxe

    nrpn kchan, kparmnum, kparmvalue

## Exécution

kchan -- canal MIDI (1-16)

kparmnum -- numéro du paramètre NRPN

kparmvalue -- valeur du paramètre NRPN

Cet opcode envoie un nouveau message lorsque la valeur MIDI traduite de l'un de ses arguments d'entrée change. Il opère au taux-k. Il est utile avec les instruments MIDI qui reconnaissent les NRPN (par exemple avec les cartes son récentes ayant un synthétiseur MIDI interne telles que SB AWE32, AWE64, GUS, etc, dans lesquelles chaque paramètre de patch peut être modifié durant l'exécution via NRPN).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode nrpn. Il utilise le fichier nrpn.csd.

Exemple 576. Exemple de l'opcode nrpn.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

Cet exemple génère des notes chaque fois qu'une note est reçue sur l'entrée MIDI. Comme il génère ces notes MIDI sur la sortie MIDI de Csound, il faut s'assurer d'y connecter quelque chose.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>

    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  -Q1   ;;;realtime audio out with MIDI out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1	; change attack time of external synth

    initc7 1, 6, 0		; set controller 6 to 0
    nrpn 1, 99, 1		; set MSB
    nrpn 1, 98, 99		; set LSB
    katt ctrl7 1, 6, 1, 127	; DataEntMSB
    idur = 2
    noteondur2 1, 60, 100, idur ; play note on synth

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 3
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie
1998

Nouveau dans la version 3.492 de Csound.

Merci à Rasmus Ekman pour avoir indiqué les intervalles corrects pour le canal MIDI et les numéros de contrôleur.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
nreverb | Sommaire | nsamp