vibr
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## vibr

vibr — Vibrato contrôlable par l'utilisateur, d'usage plus facile.

## Description

Vibrato contrôlable par l'utilisateur, d'usage plus facile.

## Syntaxe

    kout vibr kAverageAmp, kAverageFreq, ifn

## Initialisation

ifn -- Numéro de la table de vibrato. Elle contient normalement une onde sinus ou triangle.

## Exécution

kAverageAmp -- Valeur d'amplitude moyenne du vibrato

kAverageFreq -- Valeur de fréquence moyenne du vibrato (en cps)

vibr est une version de vibrato d'usage plus facile. Il a le même moteur de génération que vibrato, mais les paramètres correspondant aux arguments d'entrée manquants sont codés en dur sur des valeurs par défaut.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vibr. Il utilise le fichier vibr.csd.

Exemple 1035. Exemple de l'opcode vibr.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac      ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o vibr.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kaverageamp  init 500
    kaveragefreq init 4
    kvib vibr kaverageamp, kaveragefreq, 1
    asig poscil .8, 220+kvib, 1		;add vibrato
         outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 16384 10 1       ;sine wave

    i 1 0 10

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

jitter, jitter2, vibrato

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado

Nouveau dans la version 4.15

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
vibes | Sommaire | vibrato