tabmorpha
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## tabmorpha

tabmorpha — Permet le fondu enchaîné entre un ensemble de tables au taux audio avec interpolation.

## Description

tabmorpha permet le fondu enchaîné entre un ensemble de tables de la même taille au moyen d'une moyenne pondérée entre deux tables sélectionnées dans l'ensemble.

## Syntaxe

    aout tabmorpha aindex, aweightpoint, atabnum1, atabnum2, \
          ifn1, ifn2 [, ifn3, ifn4, ... ifnN]

## Initialisation

ifn1, ifn2 , ifn3, ifn4, ..., ifnN -- numéros des tables de fonction. C'est un ensemble de tables choisies par l'utilisateur pour le fondu enchaîné. Toutes les tables doivent avoir la même longueur. Il faut être conscient que seulement deux de ces tables peuvent être choisies en même temps pour le fondu enchaîné. Comme il est possible d'utiliser des nombres non-entiers pour les arguments atabnum1 et atabnum2, le fondu enchaîné est le résultat d'une interpolation entre des tables adjacentes consécutives de l'ensemble.

## Exécution

aout -- la valeur retournée pour l'indice aindex, résultant du fondu enchaîné de deux tables (voir ci-dessous).

aindex -- indice principal de la table résultant du fondu enchaîné. L'intervalle va de 0 à la longueur de la table (exclue).

aweightpoint -- le poids de l'influence d'une paire de tables sélectionnées dans le fondu enchaîné. Cet argument est compris entre 0 et 1. 0 provoque la sortie de la première table inchangée, 1 provoque la sortie de la seconde table de la paire inchangée. Toutes les valeurs intermédiaires entre 0 et 1 déterminent la gradation du fondu enchaîné entre les deux tables de la paire.

atabnum1 -- la première table choisie pour le fondu enchaîné. Ce nombre n'exprime pas directement le numéro de la table mais la position de celle-ci dans la séquence de l'ensemble (de 0 à N-1). Si ce nombre est entier, la table correspondante est choisie inchangée. S'il contient une partie fractionnaire, alors une interpolation avec la table adjacente suivante a lieu.

atabnum2 -- la deuxième table choisie pour le fondu enchaîné. Ce nombre n'exprime pas directement le numéro de la table mais la position de celle-ci dans la séquence de l'ensemble (de 0 à N-1). Si ce nombre est entier, la table correspondante est choisie inchangée. S'il contient une partie fractionnaire, alors une interpolation avec la table adjacente suivante a lieu.

La famille d'opcodes tabmorpha est semblable à la famille table, mais elle permet un fondu enchaîné entre deux tables choisies dans un ensemble de tables. D'abord, l'utilisateur doit fournir un ensemble de tables d'égale longueur (ifn1, ifn2 [, ifn3, ifn4, ..., ifnN]). Ensuite, il peut choisir une paire de tables dans l'ensemble afin d'effectuer le fondu enchaîné : atabnum1 et atabnum2 reçoivent des nombres (0 représente la première table dans l'ensemble, 1 la seconde, 2 la troisième et ainsi de suite). Puis il détermine le fondu enchaîné entre les deux tables choisies, avec le paramètre aweightpoint. Après cela, la table résultante peut être indéxée avec le paramètre aindex comme pour un opcode table normal. Si la valeur de ce paramètre dépasse la longueur de table (qui doit être la même pour toutes les tables), elle est repliée cycliquement.

tabmorpha est la version au taux audio de tabmorphi (il utilise l'interpolation). Tous les arguments d'entrée fonctionnent au taux-a.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode tabmorpha. Il utilise le fichier tabmorpha.csd.

Exemple 944. Exemple de l'opcode tabmorpha.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o tabmorpha.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs   =1

    giSine	 ftgen	0, 0, 8193, 10, 1						; sine wave
    giSquare ftgen	0, 0, 8193, 7, 1, 4096, 1, 0, -1, 4096, -1			; square wave
    giTri	 ftgen	0, 0, 8193, 7, 0, 2048, 1, 4096, -1, 2048, 0			; triangle wave
    giSaw	 ftgen	0, 0, 8193, 7, 1, 8192, -1					; sawtooth wave, downward slope

    instr	1

    iamp	= .7
    aindex	phasor 110			; read table value at this index
    aweightpoint = 0			; set weightpoint
    atabnum1 line 0, p3, 3			; morph through all tables
    atabnum2 = 2				; set to triangle wave
    asig	 tabmorpha aindex, aweightpoint, atabnum1,atabnum2, giSine, giSquare, giTri, giSaw
    asig	 = asig*iamp
    	 outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i1 0 10
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

table, tabmorph, tabmorphi, tabmorphak, ftmorf,

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado

Nouveau dans la version 5.06

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
tabmorph | Sommaire | tabmorphak