Zum Artikel
V.O.I.C.E Virtual OS/2 International Consumer Education
Juni 2006
A A A
Artikel

- Mark Dodel: Und der Os/2car geht an...
- Ed Durrant: Mobile Broadband unter OS/2 in Australien - Benutzung eines LG8330 3G Handys mit OS/2 und eCS
- Lon Hooker: USB-Wechselmedien - Einrichtung und Gebrauch - Häufig gestellte Fragen - FAQ
- Peter Koller: Maul Publisher plus Unicode
- Mark Dodel: OS/2 und WLAN "g"
- Arthur van Egmond: Erstellung einer Datenbank mit Lotus Smartsuite - Teil 4
- Tips
- Leserbriefe, Addenda, Errata

Aktives GUI-Element

Statisches GUI-Element

Quelltext

WPS-Objekt

Datei/Pfad

Befehlszeile

Inhalt Eingabefeld

`[Tastenkombination]`

mehr

# Tips

Nach diesen kleinen Perlen durchforsten wir das ganze Web, das Usenet und die OS/2-Mailinglisten. Sind Sie über interessante Informationen über OS/2 oder eComStation gestolpert? Bitte teilen Sie doch Ihr Wissen mit unseren Lesern und schicken Sie Ihre Tipps an editor@os2voice.org. Wenn Sie an einer bestimmten OS/2-Mailingliste interessiert sind, so finden Sie weitere Informationen rund um das Abonnieren auf der VOICE Mailinglistenseite: http://de.os2voice.org/mailinglists.html.

Diese Tipps sind von OS/2- und eComStation-Anwendern eingesandt worden und können nicht in jedem Fall von uns überprüft werden. Bitte seien Sie vorsichtig! Falls Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, so lassen Sie es lieber bleiben.

Die faszinierenden Leckerbissen dieses Monats
Datum | Beschreibungn | Betriebssystem | Erfahrungsgrad
--- | --- | --- | ---
25. Dezember 2005 | Seagates externe USB-Minifestplatte | Beide | Allgemein
31. Dezember 2005 | Plugins für Firefox | Beide | Allgemein
19. Januar 2006 | TCP/IP-Verbindungen umschalten | Beide | Fortgeschrittene
23. Januar 2006 | Mäuse mit optischen Sensoren | Beide | Allgemein
1. Februar 2006 | JFS & doppelte Blockreferenzen | Beide | Fortgeschrittene
14. Februar 2006 | OpenOffice-Absturz & Behebung | Beide | Allgemein
17. Februar 2006 | AIC7870.ADD-Problem & Lösung | Beide | fortgeschrittene Anfänger
21. Februar 2006 | VIRTUALADDRESSLIMIT und SNAP | Beide | fortgeschrittene Anfänger
3. März 2006 | "Fortsetzen" in Z! | Beide | Allgemein
6. April 2006 | Das letzte Wort | Beide | Allgemein

## Seagates externe USB-Minifestplatte
25. Dezember 2005 - Beide - Allgemein

All das aus comp.os.os2.bugs:

"me" beklagte sich auf comp.os.os2.bugs:

> Ich versuche dieses Laufwerk unter OS/2 mit dem letzten USB-Treiber und dem letzten FAT32-Treiber ans Laufen zu bekommen. Ich kann mit DFSee auf das Laufwerk zugreifen.

"steve" antwortete:

> Ich konnte einen USB-1GB-Stick nicht zur Arbeit bewegen, wenn es mit FAT32 formatiert war. Mit FAT16 ging es problemlos.

> Das Problem, denke ich, lag wohl darin, daß die Laufwerksgeometrie falsch angegeben wurde, so daß nach einer Formatierung mit FAT32 entweder die FAT-Tabelle oder die Verzeichnisse falsch gesetzt waren.

> Auch bei mir hatte DFSee das Laufwerk erkannt, aber ich hatte kein Glück es mit FAT32 am Laufen zu bekommen.

William L. Hartzell antwortete darauf:

> Ich glaube mich zu erinnern, daß du eine recht neue Version des USB-DASD-Treibers brauchst, da OS/2 eine andere Laufwerksgeometrie als MS und alle anderen verwendete bis zum neusten Treiber. Ich werde mir die neusten FAT32-Treiber besorgen, da mein älterer Treiber USB-Laufwerke nicht unterstützt. Ich würde das Laufwerk mit einem OS/2-Werkzeug partitionieren, aber dann mit Windows 95 (zweite Ausgabe) oder 98 formatieren (wenn du das noch findest).

"me" war außer sich vor Freude:

> ERFOLG!!!

> Meine Minifestplatte läuft! Letzte Nacht habe ich einen Blick in die INF-Datei geworfen, die mit dem FAT32-Treiber geliefert wird, und dort waren Dinge angegeben, die man ausprobieren sollte, wenn das Wechsellaufwerk nicht funktioniert. So wie es aussieht, war der OS2PCARD.DMD bei mir das Problem, gerade so wie es angedeutet war. Da ich kein PCMCIA -ATA-Laufwerk verwende, habe ich ihn auskommentiert - und nun läuft die Minifestplatte.

Also, wenn Sie in Schwierigkeiten sind... Die Bedienungsanleitung??
Aber "Ende gut, Alles gut" (W.S.); und wir beschweren uns nicht. -IFR

oben

## Plugins für Firefox
31. Dezember 2005 - Beide - Allgemein

Eric Erickson (netscape.public.mozilla.os2) beschwerte sich:

> Es geht um Firefox, nicht Mozilla. Es gibt kein about:plugins mehr im Hilfe-Menü-Eintrag. Für mich sieht es so aus, als ob einiges in dem UI mit Firefox nach rückwärts entwickelt wurde.

> Also, ich bin immer noch auf der Suche danach, wie man neue Plugins installiert und wie man feststellt, welche Plugins schon installiert sind.

Heikki Kekki (oder war es Hessu?) konnte ihm aushelfen:

> Gib einfach about:plugins in die Adreßzeile des Firefox ein. Füge die Zeile

>     user_pref("plugin.expose_full_path", true);

> in die prefs.js ein, und du erhältst vollständige Pfadangaben. Zum Beispiel: G:\MOZPROFILES\Mozilla\plugins\npswf2.dll. Und in diesem Falle nutzen Mozilla und Firefox die gleichen Plugins. Schau dir mal die Tips zu Warpzilla von Steve Wendt an:

> http://www.os2bbs.com/os2news/Warpzilla.html

oben

## TCP/IP-Verbindungen umschalten
19. Januar 2006 - Beide - Fortgeschrittene

Peter Koller (der Maul Publisher) erzählt uns:

> Hier ist eine einfache Möglichkeit die Schnittstellen zu ändern, die von TCP/IP verwendet werden, um eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen. Dies kann ab und an mal nützlich sein, um eine temporäre Verbindung einzurichten, wenn man mit dem Laptop unterwegs ist.

> Erstellen Sie sich eine CMD-Datei, die die aktuellen Einstellungen löscht und die Schnittstellen re-initialisiert.

> Die CMD-Datei besteht aus 3 Teilen, und Sie können so viele Stapelprogrammdateien erstellen, wie Sie benötigen. In den folgenden Beispielen habe ich eine Ethernet-Karte als lan0 konfiguriert und eine wifi-Karte als lan1. Diese Schnittstellen werden in der \mptn\setup.cmd eingerichtet. Wenn Sie eine Netzwerkkarte in Systemkonfiguration>Netzwerk>Netzwerkadapter und Protokolldienste hinzufügen, wählen Sie eine Nummer für jede Schnittstelle.

>     @echo off
>     REM zuerst löschen wir alle Schnittstellen
>     ifconfig lan0 delete
>     ifconfig lan1 delete
>     REM ...und so weiter
>     REM dann müssen wir die Route und die arp Tabellen leeren
>     route -fn
>     arp -f
>     REM das brauchen wir in jedem Fall
>     ifconfig lo 127.0.0.0
>     REM Nun kommt der interessante Teil. Hier setzen wir den Standardleitweg ins Netzwerk
>     route add default 192.168.1.1 -hopcount 1

>     REM entweder mit einer festgelegten Schnittstelle wie diese...
>     REM ifconfig lan0 192.168.1.10 -netmask 255.255.255.0 metric 1 mtu 1500

>     REM ...oder mit einer dynamischen Schnittstelle wie diese...
>     REM dhcpstrt -d 0 -i lan0

>     REM Damit wir die IP-Weiterleitung abgeschaltet, die Alternativen sind ipgate on oder ipgate off

> Mehr nicht! Ich habe 2 Dateien eingerichtet: wired.cmd und wireless.cmd. Hier sind sie nochmal:

> wired.cmd

>     echo off
>     ifconfig lan0 delete
>     ifconfig lan1 delete
>     route -fn
>     arp -f
>     ifconfig lo 127.0.0.0
>     ifconfig lan0 192.168.1.10 -netmask 255.255.255.0 metric 1 mtu 1500
>     route add default 192.168.1.1 -hopcount 1
>     ipgate off

> wireless.cmd

>     echo off
>     ifconfig lan0 delete
>     ifconfig lan1 delete
>     route -fn
>     arp -f
>     ifconfig lo 127.0.0.0
>     route add default 192.168.1.1 -hopcount 1
>     dhcpstrt -d 0 -i lan1
>     ipgate off
>     start wifistat.exe

> Ich verwende diese Technik recht häufig, um mal schnell Verbindungen zu verschiedenen Netzwerken einzurichten, auf die ich mit meinem Laptop zugreifen möchte.

Peter, das ist echt pfiffig. Danke - IFR.

oben

## Mäuse mit optischen Sensoren
23. Januar 2006 - Beide - Allgemein

Peter J. Seymour fragte in comp.os.os2.misc etwas wehmütig:

> Als ich neulich in einem PC -Geschäft am Ort reinschaute, stellte ich fest, daß eine Umstellung der Produktion vollzogen war, wie sie immer wieder mal stattfindet. So wie es aussieht, wird es heute schwierig, die herkömmliche Kugel-Maus (mechanische Maus) noch zu finden, und die größeren PC-Geschäfte bieten nur noch Mäuse mit optischen Sensoren an. Ich frage mich, ob diese unter OS/2 zu Schwierigkeiten führen könnten?

> Können diese optischen Mäuse mit den bestehenden Treibern funktionieren?

Doug Bissett mit einer hilfreichen Antwort:

> Ich hatte eine optische Maus von Labtec und habe eine optische Logitech Maus (beide sind USB, aber ich habe die Labtec mit einem PS/2-Adapter eingesetzt, weil auf meiner alten Maschine USB nicht so gut funktionierte) im Einsatz. Beide funktionieren deutlich besser als die mechanischen Mäuse, ABER, man sollte sehr vorsichtig mit der Musterung des Mauspads sein. EIn einfaches, einfarbiges, textiles Pad ist gut geeignet. Hast du eines mit hohen Kontrasten, scharfen Abgrenzungen, gemustert (insbesondere auf Kunststoff) kannst du Probleme bekommen, weil die Maus einen vermeintlichen großen Sprung registriert wenn sie die Abgrenzungen überfährt und der Cursor wird dir um die Ohren springen. Ich setze den SingleMouse-Treiber ein, so wie er mit eCS und eCSMT geliefert wird.

Marty stimmte zu:

> Ja. Ich habe auf die harte Tour erfahren müssen, daß Holzmaserungen in die Kategorie der schlechten Oberflächen für optische Mäuse gehören. Ich wollte sie schon kurz und klein hauen, bis ich dann ein Blatt weißes Papier als Unterlage ausprobierte.

"Percival P. Cassidy" hatte einen abweichenden Ansatz:

> Ich hasse Mäuse, mit oder ohne Kugeln. Habt ihr stattdessen schon mal an einen Trackball gedacht? Die brauchen weniger Platz. Ich habe mehrere verschiedene Logitech-Modelle, sowohl mit als auch ohne Kabel, an verschiedenen Maschinen angeschlossen, und sie funtionieren soweit tadellos mit dem Amouse-Treiber.

oben

## JFS & doppelte Blockreferenzen
1. Februar 2006 - Beide - Fortgeschrittene

Wir haben diesen Eintrag als "Fortgeschrittene" eingestuft, größtenteils weil:

1. ein marodes JFS nichts für schwache Nerven ist,
2. "doppelte Blockreferenzen" nichts für schwache Nerven ist, und
3. jede nicht gewöhnliche Anwendung von DFSee nichts für schwache Nerven ist.

Nun, obwohl wir darauf hingewiesen haben, manches Ding ist am Ende doch recht einfach umzusetzen - manchmal.

Mark Dodel hatte wirklich ein Problem. Und als er versuchte DFSee einzusetzen um das dies zu beheben, erhielt er die ominöse Nachricht CHKDSK: In den Metadaten wurde doppelte Blockreferenzen gefunden! Au-Ha!

Jan Henkes im dfsee-support-Forum versuchte zu helfen:

> Ich hatte das gleiche Problem mit einem bis dahin stabilen JFS-Volumen. Plötzlich nicht mehr lesbar, weil CHKDSK auf einem JFS-Volumen mit einem nicht behebbaren Fehler mit dem Superblock und dessen Kopie nicht zu Ende läuft (beide fehlten auf meinem System, ziemlich wahrscheinlich "gefressen" von diesen wundervollen Stück Sch..e namens Winblase 2K/XP Diskmanager).

> Alles was du brauchst, ist, daß CHKDSK dieses Volumen nicht prüft
> Nun, da gibt es dieses klitzkleines Helferlein ISJ, das ein Kennzeichen auf dem defekten Volumen auf 'nocheck' setzt, und nach einem Neustart sind wahrscheinlich alle Daten wieder verfügbar. Führe ISJ mit dem -C Schalter aus ISJ -C, und wähle das entsprechende Volumen.

> Hier herunterladen: http://en.ecomstation.ru/download/isj.exe

> Neustart und dann nicht mehr herunterfahren, bist du alle Daten wiederhergestellt und gesichert hast!!

> Ich habe alle Daten wiederbekommen, dank unseres Freunds in Odessa (glaube ich), aber nach diesem üblen und zeitraubenden Vorfall war es mir nicht mehr geheuer, und so habe ich alle JFS wieder auf HPFS zurückgeändert.

Mark entgegnete:

> Ich hatte mich letztlich entschlossen von der eCS 1.2MR-CD zu starten und habe das autocheck aus der JFS.IFS-Zeile in der CONFIG.SYS entfernt. Und konnte daraufhin das System starten und auf das originale JFS-Volumen, das nicht mehr CHKDSK-geprüft werden konnte, zugreifen. Echt schräg. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit DFSee auf sauber gesetzt wurde oder ob ich JRescuer gegen das Volumen habe laufen lassen, bevor ich es für etwa eine Woche stehengelassen habe. Ich sichere nun alle Daten auf ein USB-Laufwerk, aber das dauert eine Ewigkeit, weil es eine USB-1.0-Schnittstelle ist. Danke vielmals für die Vorschläge.

> Ich schätze, es wird nun Zeit, daß ich mich nach einem Ersatz für den alten PentiumPro-Dateiserver umschaue, da das Fehlen der USB-2.0-Schnittstelle schmerzhaft wird. Ist schon komisch, daß ich vor ein paar Jahren überhaupt keinen Sinn in USB sehen konnte, und heute mittlerweile mehrere USB-Laufwerke, Kartenleser, Drucker und zwei USB-Scanner habe. Wirklich zu dumm, daß es kein FireWire für eCS gibt, denn dieses Laufwerk ist wirklich schnell auf meinem iMac.

oben

## OpenOffice-Absturz & Behebung
14. Februar 2006 - Beide - Allgemein

Julian Thomas informiert uns:

> OO 1.1.4 lief auf OS2, und ich hatte damit einen Absturz (Textdokument). OpenOffice wollte anschließend nicht mehr starten.

> Die Behebung des Fehlers erfolgte durch das erneute Einspielen der Datei G:\openoffice\user\registry\cache\org.openoffice.Setup.dat aus der Sicherung.

Wir haben doch alle Sicherungen, oder etwa nicht?? -IFR

oben

## AIC7870.ADD-Problem & Lösung
17. Februar 2006 - Beide - fortgeschrittene Anfänger

V. Weise hat uns direkt angeschrieben:

> Der Treiber AIC7870.ADD (Versionen 10.3, 10.3.1) kann nicht zusammen mit dem Realtek RTL8029-Treiber PCIND.OS2 (übliche Version 2.1 in \Ibmcom\Macs\) eingesetzt werden.

> Symptome: Programme die die SCSI-Geräte (z.B., qscsi.exe aus ImpOS/2, aspitest.exe von STI, sane-find-scanner.exe und cdrecord -scanbus) benutzen, werden angehalten, obwohl der Treiber scheinbar richtig installiert ist - und auch im Hardware-Manager angezeigt wird..

> Lösung: Eine gepatchte Version desrtl8029p.zip auf Hobbes.

Das ist: http://hobbes.nmsu.edu/cgi-bin/h-search?key=rtl8029p.zip, aus 12.2004. -IFR

oben

## VIRTUALADDRESSLIMIT und SNAP
21. February 21, 2006 - Both - fortgeschrittene Anfänger

Mark Dodel leitete dies aus der Scitech SNAP OS/2 news group news://www-1.scitechsoft.com/scitech.snap.graphics.os2 weiter:

Bezogen auf eine Diskussionsstrang zu Problemen resultierend aus der Einstellung des VIRTUALADDRESSLIMIT auf 2048 oder mehr, wenn eine Grafikkarte schon viel Video-RAM verwendet. Andy Willis schlug eine Befehlslösung vor, und Steve Wendt von Scitech wirkte mit:

> Willis: Karten mit weniger als 128 MB sind scheinbar auf dem Rückzug. Gibt es nicht eine Einstellung, die es zuläßt, daß nur 32 MB an SNAP weitergegeben werden?

> Wendt: Ja - http://www.scitechsoft.com/support/faq/fom.cgi?file=21

> Willis: Würden wir damit das Problem umschiffen?

> Wendt: Ich bin mir sicher, daß es in vielen Fällen helfen würde.

Am folgenden Tag fügte Steve Wendt hinzu:

> Außerdem ist da noch die gaoption vidmem <size>, die mit allen Treibern funktionieren sollte, die für Chipsätze mit riesigen Videospeichergrößen geschrieben sind.

Mark konnte die Dinge noch ein wenig weiter klären:

> Die aktuelle CONFIG.SYS-Eintragung muß nach der oben genannten Webseite so aussehen:

>     SET SNAP_MAXVRAM_32MB=Y

oben

## "Fortsetzen" in Z!
3. März 2006 - Beide - Allgemein

Auf comp.os.os2.apps gab es dieses, vom Z!-Autor selbst - "dink":

> Wenn Sie versehentlich einen Titel beendet haben (oder vorheriger/nächster gedrückt haben) und dies nicht wollten, laden Sie Z! einfach erneut (falls erforderlich) und drücken Sie`[Alt-L]`.
> Es wird dann den letzten Titel, der unterbrochen wurde, fortsetzen und an die Stelle im Zeitindex springen, an dem der Titel unterbrochen wurde.

oben

## Das letzte Wort
6. April 2006 - Beide - Allgemein

Die Kolumne ist diesen Monat kürzer (gemessen an der Anzahl Tips) als die meisten anderen, seitdem ich die Tips betreue. Wichtiger aber, so kurz sie auch sein mag, ist die Tatsache, daß wir die Einträge sogar über mehrere Monate in Folge sammeln mußten, anstatt des üblichen einmonatigen Zeitraums. Das gefällt mir nicht! Leute, helft mir! -IFR (Ihr freundlicher Redakteur)

oben
Formatierung: Christian Hennecke
Korrektur: Karl-Heinz Markus