Zum Artikel
V.O.I.C.E Virtual OS/2 International Consumer Education
Juli 2006
A A A
Artikel

- Christian Hennecke: Inselgemeinschaften - Zersplitterung mit hohem Preis
- Christian Hennecke: OS2News.com - Immer auf dem neuesten Stand - Ein Interview mit Roderick Klein
- Mark Dodel: Das OS/2-Museum beim VCF East
- Robert Henschel: Lucide - Ein neuer Dokumentenbetrachter für eComStation
- Per Johannson: Astronomie-Programme
- Arthur van Egmond: Erstellung einer Datenbank mit Lotus Smartsuite - Teil 5
- Tips
- Leserbriefe, Addenda, Errata

Aktives GUI-Element

Statisches GUI-Element

Quelltext

WPS-Objekt

Datei/Pfad

Befehlszeile

Inhalt Eingabefeld

`[Tastenkombination]`

mehr

# Tips

Nach diesen kleinen Perlen durchforsten wir das ganze Web, das Usenet und die OS/2-Mailinglisten. Sind Sie über interessante Informationen über OS/2 oder eComStation gestolpert? Bitte teilen Sie doch Ihr Wissen mit unseren Lesern und schicken Sie Ihre Tipps an editor@os2voice.org. Wenn Sie an einer bestimmten OS/2-Mailingliste interessiert sind, so finden Sie weitere Informationen rund um das Abonnieren auf der VOICE Mailinglistenseite: http://de.os2voice.org/mailinglists.html.

Diese Tipps sind von OS/2- und eComStation-Anwendern eingesandt worden und können nicht in jedem Fall von uns überprüft werden. Bitte seien Sie vorsichtig! Falls Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, so lassen Sie es lieber bleiben.

Die faszinierenden Leckerbissen dieses Monats
Datum | Beschreibung | Betriebssystem | Erfahrungsgrad
--- | --- | --- | ---
10. Mai 2006 | Installation der eCS auf einem neuen Thinkpad G41 | eCS | fortgeschrittene Anfänger
19. Mai 2006 | Duxshelf und Styler/2 | eCS | Allgemein
28. Mai 2006 | UDF-Formatierung schlägt fehl | Alle | Allgemein
9. Juni 2006 | Entfernung überflüssiger Laufwerksobjekte | eCS | Anfänger
15. Juni 2006 | Das letzte Wort | Alle | Allgemein

## Installation der eCS auf einem neuen Thinkpad G41
10. Mai 2006 - eCS - fortgeschrittene Anfänger

Mark Dodel leitet dies aus dem [eCS-Technical] Forum weiter. Es hatte Beth geholfen die eCS 2.0 Beta2 auf ihrem [IBM / Lenovo] Thinkpad G41 zu installieren.

Im [eCS-Technical] Forum hatte ein Teilnehmer [Name unbekannt] ein Problem:

> Ich bin mir sicher, das schon früher mal gesehen zu haben, aber ich kann den Eintrag in den Archiven nicht mehr finden. Egal, ich habe ein neues Thinkpad (G41) mit vorinstalliertem WinXP. Ich habe DFSee eingesetzt, um die Hauptpartition soweit zu verkleinern, dass ich die eCS beta2 installieren kann. Wenn ich die Installation starte, ist erstmal alles in Ordnung, bis zum Schritt Erstelle neues Volumen. Alsdann wird eine defekte Partitionstabelle auf der Festplatte beklagt, und das Erstellen des neuen Volumens wird abgelehnt.
> Ich habe die Wiederherstellungs-CDs und kann also die Partitionstabellen neu schreiben lassen und XP wiederherstellen, aber gibt es keinen einfacheren Weg? Gibt es nicht eine Möglichkeit dies in DFSee (letzte Version, käuflich erworben) zu beheben?

ganchero zitierte die Lösung:

> Nicht meine Weisheiten, sondern die von Roderick Klein, der ein ähnliches Problem in der Newsgruppe ecomstation.support.install anspricht:

> > Sie brauchen DFSee, um das Problem mit dem Laufwerk 0 hat eine defekte (irgendwas) abzustellen.

> > Um dieses Installationsproblem zu beheben, laden Sie dfsee8xx_os2.zip herunter. Nehmen Sie die dfsos2.exe aus dem ZIP-Archiv und legen Sie sie auf einem USB-Stick (mit FAT 16 formatiert) oder einer Floppy ab. Starten Sie von der eComStation 1.2R CD-ROM und drücken Sie `[Shift-F3],` um in eine Befehlszeilensitzung zu gelangen. Starten Sie dfsos2.exe (auf dem USB-Stick oder der Floppy), und dann:

> > 1. Drücken Sie `[F10]` und wählen Sie den Menüeintrag Mode=Fdisk.
> > 2. Wählen Sie den Menüeintrag am unteren Ende: Manage OS2 LVM information.
> > 3. Dann wählen Sie Add default LVM-info (VCU).
> > 4. Nachdem dieser Befehl ausgeführt wurde, wenn DFSee beendet ist, starten Sie das System erneut und starten wieder von der CD.
> > 5. Starten Sie `minilvm` und erstellen Sie Ihre Partitionen.

> > Der Grund warum dies auftritt ist, dass wir die VCU.exe von der IBM nicht verwenden. In bestimmten Fällen führt dies unter MCP1/MCP2 zu Datenverlust. Das VCU wird eingesetzt um allen Partitionen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen. Warum diese ungewöhnliche Meldung auftaucht— Keine Ahnung.

Seitenanfang

## Duxshelf und Styler/2
19. Mai 2006 - eCS - Allgemein

Sander Nyman sendet dies:

> Eines meiner bevorzugten/nützlichsten Programme ist seit langem Duxshelf für OS/2. Duxshelf ist eine schnelle, leichtfüßige Kombination aus dem Amerikanischen Kulturverzeichnis und der Columbia Taschenbuchenzyklopädie. Ich habe diese Software auf allen Computern, die ich je besessen habe, eingesetzt und habe es sogar als Geschenk für andere gekauft (wird nicht mehr verkauft).

> Ich war verwundert, als ich von anderen erfahrenen OS/2-Anwendern las, die es auf ihrem System nicht zur Arbeit bewegen konnten. Jetzt wundere ich mich nicht mehr.

> Als ich diese Woche Änderungen an meinen Styler/2-Einstellungen machte, entschied ich mich, die Styler/2-Option Use Styler/2 font auszuwählen, um die Systemschriftart durch WarpSans zu ersetzen.

> Etwas später am Abend musste ich Duxshelf bemühen, welches sogar ohne die vollständige Anzeige des Startbildschirms sofort abstürzte. Da dies die einzige Änderung war, die ich am System vorgenommen hatte, begann ich den Styler/2 zu durchforsten. Ich war mir sicher, diese Option war der Übeltäter.

> Nachdem ich mein System repariert hatte, schrieb ich an die andere Person, der ich vorher noch zu helfen versucht hatte, das Duxsche Amerikanisches Kulturverzeichnis zu installieren und ans Laufen zu bekommen. Trotz all unserer Anstrengungen hatten wir es nicht geschafft.

> Und wieder, Styler/2s Use Styler/2 font, so stellte sich heraus, war auch auf seinem System der Übeltäter.

> Die Lösung ist wie folgt:

> 1. Öffnen Sie das Styler/2 Einstellungsnotizbuch.
> 2. Wählen Sie die Seite Dialogs.
> 3. Unterhalb General options sehen Sie das Markierungsfeld Use Styler/2 font.
> 4. Lassen Sie dies ausgewählt (mit dem Häkchen).
> 5. Sehen Sie sich die obere rechte Ecke dieser Seite an. Sie sind auf Seite 1 von 2.
> 6. Gehen Sie auf die Seite 2. Sie sehen dort die Ausnahmenliste Exceptions list.
> 7. Verwenden Sie den Find-Knopf unterhalb, um den Pfad zu DUX.EXE auszuwählen.
> 8. Wählen Sie diesen aus und drücken Sie Add.

> Nun startet Dux wieder wie gewohnt, und Sie können dennoch die Styler/2 Use Styler/2 font-Funktion verwenden.

Seitenanfang

## UDF-Formatierung schlägt fehl
28. Mai 2006 - Alle - Allgemein

Mark Dodel meldete dies an uns. Die originale URL war
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss ?rs=142&context=SSEQ73&dc=DB550&uid=swg1PJ31250&loc=en_US&cs=utf-8⟨=en.

. . .auf der die IBM folgende Feststellung traf:

> PJ31250: UDF FORMAT FAILS AT 100% WITH MESSAGE: MEDIA IS WRITE PROTECTED
> APAR status
> Als permanente Einschränkung befunden und geschlossen.

> Fehlerbeschreibung
> Der Kunde berichtet von einem Problem beim Formatieren eines CD-RW Mediums im UDF-Format unter Verwendung eines MATSUSHITA UJ-810B DVD/CD-RW-Geräts. Das Medium ist ursprünglich als CDFS formatiert und auf die Dateien kann erfolgreich zugegriffen werden.

> Versucht man das Medium mit folgendem Befehl zu formatieren:

>     format e: /FS:UDF /F

> führt dies zur Fehlermeldung:

>     Formatieren fehlgeschlagen. Das Medium ist schreibgeschützt.

> nachdem 100% des Mediums formatiert sind. Das Problem ist auch mit einem Teac CD W28E CD-RW-Gerät reproduzierbar. UDF-Treiber Version ist 2.1.5.

> Local fix [Es gibt keinen Fix -IFR]

> Problemübersicht
> Das Problem tritt nur auf, wenn Hi-Speed-CD-RW-Medien in alten CD-Brennergeräten eingesetzt werden, die die Funktion 37h nicht unterstützen und weswegen der OS2CDROM-Treiber die Hi-Speed-Brennerunterstützung nicht abfragt. Bei solchen Geräten gibt es für den Treiber nur die Möglichkeit, die Hi-Speed-Unterstützung dadurch festzustellen, indem die Schreibgeschwindigkeit des Mediums abgefragt wird und anhand des zurückgegebenen Wertes entschieden wird, ob das Gerät das Hi-Speed-Brennen unterstützt oder nicht. Erkennt der Treiber, dass das Gerät nicht Hi-Speed-Brennen kann, aber ein Hi-Speed-Medium eingelegt ist, erzwingt er das Schreibschutzflag, um Fehler mit alten Brennern vorzubeugen.

> Ergebnis
> Der Erkennungsmechanismus der Hi-Speed-Brennerunterstützung für alte CD-RW-Geräte kann nicht geändert werden — um Fehler beim Einsatz dieser alten Brenner zu verhindern, die in der Tat nicht mit Hi-Speed-Medien umgehen können. Der Schreibgeschwindigkeitswert der vom Gerät an den Treiber zurückgemeldet wird, hängt vom Medientyp ab: bestimmte Medientypen können eingesetzt werden, um dieses Problem zu umgehen.

Besser spät als nie. Letztlich wissen wir es nun: Hi-Speed-CD-RW-Medien funktionieren nicht in manchen (vielen?) alten CD-Brennern. -IFR

Seitenanfang

## Entfernung überflüssiger Laufwerksobjekte
9. Juni 2006 - eCS - Anfänger

Richard Hussey (Gloucester, UK) lobt überschwänglich unser neues Newsletter-Format. Dann, äh, kommentiert er ein wenig; und gibt uns letztlich einen Tipp:

> Als erstes, vielen Dank für solch eine wertvolle, sauber dargestellte Veröffentlichung (Juni 2006)! Es ist ein wahrer Segen, so viel wertvolle Informationen an einem Ort versammelt zu wissen. Zwei Dinge möchte ich kommentieren:

> 1. Wie schon Jürgen Gaida, so habe auch ich beobachtet, dass Mozilla mit dem neuen [Newsletter-] Format deutlich langsamer läuft, aber andererseits ist mein Rechner auch schon fast 10 Jahre alt!! Ob schnell oder nicht, das Layout ist sicherlich professionell und ohne Schnörkel und all die Ablenkungen, die üblicherweise nichts bringen (wie bei dem anderen BS). Ich bin recht glücklich damit, so wie es ist.

>    Machen Sie weiter so!

> 2. Ich hatte mich erst kürzlich entschlossen, eCS einzusetzen und habe nun das 1.2R Release. Ich war wirklich völlig genervt von diesem Phantom-Diskettenlaufwerk, das im Laufwerksordner auftauchte, einen Buchstaben oberhalb der letzten Festplattenpartition.

>    Und was finde ich – den Artikel von Lon Hooker in der Juni-Ausgabe, der die Ursache offenlegt und die Abstellung des Übels beschreibt, weil USBMSD.ADD als Standard mit einem Wechsellaufwerk und einem Diskettenlaufwerk eingerichtet wird. Ich frage mich, wie viele andere erfahrene Warp4-Anwender in ihrem stillen Kämmerlein unter diesem Übel gelitten haben?

IFR sagt, Das ist der Tipp: Lesen Sie die VNL Juni 2006 Ausgabe. Dann entrümpeln Sie die CONFIG.SYS nach der Installation, um die überflüssigen Laufwerke zu entfernen, die standardmäßig eingerichtet wurden.

Hinweis: Obwohl als eCS-spezifischer Tipp ausgezeichnet, trifft dies auch für Warp 4 zu. -IFR

Seitenanfang

## Das letzte Wort
15. Juni 2006 - Alle - Allgemein

Liebe treue Leser, Sie werden die Kürze dieser Kolumne bemerkt haben. Sicher, unser BS ist nun abgekündigt. Wie auch immer, es ist, na, ausgereift.

Aber es ist auch ein sehr reiches BS, mit vielen Wegen, Dinge zu tun, und mit vielen Sachen zum machen! Soll heissen, es gibt immer noch eine Menge wirklich ausgefuchster Dinge zu entdecken. Und davon zu berichten – hier in Ihrer Tipps-Kolumne.

Also Jungs und Mädels, her damit! All unsere anderen treuen Leser warten auf Euch! -IFR

Seitenanfang
Übersetzung: Jürgen Gaida
Formatierung: Christian Hennecke
Korrektur: Christian Hennecke