:#define translator_mail

VOICE Homepage: http://de.os2voice.org | August 2003 [Inhaltsverzeichnis] [Vorherige Seite] [Nächste Seite] [Artikelverzeichnis] editor@os2voice.org

## OS/2 und ISDN - Liebesehe oder Zweckgemeinschaft?

Von Eric Baerwaldt © August 2003

Mancher Internet-Surfer, der bislang die analoge Telefonleitung zu seinem Vergnügen nutzte, wird dank zunehmend aufwendiger gestalteter Web-Sites feststellen, daß trotz V.90- oder gar V.92-Standard des Modems aus der Surf-Lust wegen der rapide anwachsenden Ladezeiten immer öfter Surf-Frust wird.

Vergegenwärtigen wir uns, daß der analoge V.90-Standard maximal 56 kbps Geschwindigkeit bietet und die ISDN-Technologie 64 kbps, so erscheint dieser Unterschied auf den ersten Blick marginal. Aber: Die schon recht alte ISDN-Technologie bietet die Kanalbündelung, womit wir bereits einen Durchsatz von maximal 128 kbps erreichen. Bei eingeschalteter Kanalbündelung erzielt eine herkömmliche ISDN-Verbindung beim Download von Dateien locker 6,5 - 7 KB pro Sekunde Datendurchsatz, während das gute alte Analogmodem maximal auf etwa 5 KB kommt - der Regelfall liegt eher bei circa 4 KB pro Sekunde. Da natürlich auch der Seitenaufbau mit einer ISDN-Verbindung deutlich schneller vonstatten geht, wird sich mancher Surfer überlegen, ob er nicht von der herkömmlichen Analogverbindung zu einem ISDN-Anschluß wechselt. Diverse Anbieter bieten ISDN-Anschlüsse zu nur wenig höheren Kosten an als die alten Analogleitungen, so daß ein Wechsel in Erwägung gezogen werden sollte, wenn öfter im Internet gesurft wird und vor allem auch dann, wenn man gleichzeitig per Telefon erreichbar sein möchte.

Doch da taucht für den OS/2- und eComStation-Anwender schon eine erste Hürde auf - welche Hardware unterstützt denn überhaupt »unser« Betriebssystem? Während nämlich faktisch jeder externe analoge Modem unter OS/2 und eComStation dank der Universaleinstellung Hayes-compatible im IAK problemlos zu betreiben ist, benötigt jede ISDN-Karte eine sogenannte entsprechende CAPI-Schnittstelle, üblicherweise in der Version 1.1 oder 2.0. Dabei ist zwingend vorgeschrieben, daß die CAPI (Common ISDN Application Interface) dem jeweiligen Betriebssystem angepaßt sein muß - eine CAPI für »Windows 98« funktioniert also nicht unter OS/2.

Eine weitere Hürde ergibt sich durch die fortschreitende Entwicklung der Hardware: Wer noch einen älteren Standard-Rechner einsetzt, verfügt üblicherweise sowohl über ISA- als auch PCI-Steckplätze. Neue Rechner mit Athlon-, Pentium III- und Pentium-IV-CPUs und den entsprechenden Chipsätzen dagegen weisen ausschließlich PCI-Steckplätze auf - der Einsatz von ISA-Karten scheidet somit in solchen Systemen aus. Für Notebooks sind lediglich PC-Card-Bus- oder, als 16-Bit-Variante, PCMCIA-Steckkarten verwendbar, sofern man über keine Docking-Station verfügt und die Verbindung zur Außenwelt auch unterwegs hergestellt werden soll. Besitzer von IBM-Systemen mit MCA-Bus schließlich haben Auswahl praktisch nur zwischen einigen wenigen, exorbitant teuren aktiven ISDN-Karten für den professionellen Einsatz - Billigprodukte und der MCA-Bus standen schon immer auf Kriegsfuß. Neben den gängigen internen Karten werden auch noch sogenannte Terminal-Adapter angeboten - Geräte, die wie ein Analogmodem extern an den Rechner angeschlossen werden, meist über die serielle Schnittstelle. Auch diese Geräte müssen vom Betriebssystem explizit unterstützt werden.

Da ich kürzlich aufgrund einer Kundenanfrage mit dem Thema »Softwareunterstützung von ISDN-Karten« konfrontiert war, habe ich mir die Mühe gemacht und alle möglichen Daten jener Karten und Adapter zusammengetragen, die gegenwärtig von OS/2 und eComStation unterstützt werden. Wer annimmt, eine solche Aufgabe sei in Zeiten des Internet schnell erledigt, irrt sich gewaltig, denn die meisten Seiten der jeweiligen Hersteller listen die OS/2-Kompatibilität ihrer Produkte nicht auf - man scheint sich zu schämen, daß das beste 32-Bit-System auch unterstützt wird. Eine Anfrage bei der Deutschen Telekom AG brachte ebenfalls Ernüchterung: Dort mußte ich zunächst den Begriff »OS/2« buchstabieren und erklären, um was es sich bei der eComStation handelt. »Wir machen nur mit Windows.«, hieß es daraufhin in holprigem Deutsch. Offensichtlich kann man von Personen, die in derart raffinierter Weise der deutschen Sprache mächtig sind, auch nicht mehr erwarten...

Hier nun also meine »gesammelten Werke« zu den von OS/2 und der eCS unterstützten Karten:

Tab.1: Passive ISDN-Karten intern für den ISA-Bus

Hersteller | Typbezeichnung
--- | ---
Eicon Diehl | Diva 2.0 / 2.01
Elsa | QuickStep 1000pro
HST | Saphir I
IMK | I-Link 3.0
ITK | Columbus World
Sedlbauer | Speed card
Teles | Teles.S0/16

Tab.2: Passive ISDN-Karten intern für den PCI-Bus

Hersteller | Typbezeichnung
--- | ---
Eicon Diehl | Diva 2.0 / 2.01
Elsa | QuickStep 1000pro PCI
Elsa | MicroLink ISDN PCI
HST | Saphir III

Tab.3: Aktive ISDN-Karten intern für den ISA-Bus

Hersteller | Typbezeichnung
--- | ---
Vobis (baugleich mit Elsa) | Highscreen ISDN-Boostar
AVM | ISDN-Controller B1
Eicon Diehl | Diva
Eicon Diehl | Diva Pro 2.0
Eicon Diehl | Diva Server BRI-2M
Eicon Diehl | Quadro
Elsa | QuickStep 3000
Ferrari electronic | Ferrari Fax-Karte
Hypercope | HYSDN Central 4
IMK | I-Link 3.0 semiaktiv

Tab.4: Aktive ISDN-Karten intern für den PCI-Bus

Hersteller | Typbezeichnung
--- | ---
AVM | ISDN-Controller B1 PCI
Eicon Diehl | Diva Pro
Eicon Diehl | Diva Pro 2.0
Eicon Diehl | Diva Server PRI-3.0M
Hypercope | HYSDN Ergo 2
Hypercope | HYSDN Metro 4
Elsa | QuickStep 3000 PCI

Tab.5: Aktive ISDN-Karten intern für den MCA-Bus

Hersteller | Typbezeichnung
--- | ---
Eicon Diehl | Diva Pro
IBM | WaveRunner MC
IBM | Interface Coprozessor/2 Model 2
IBM | ISDN Primary Rate Adapter

Tab.6: PCMCIA-ISDN-Adapter (16 Bit) und PC-Card-Bus-Adapter (32 Bit)

Hersteller | Typbezeichnung
--- | ---
AVM | ISDN-Controller B1 PCMCIA (aktiv)
Eicon Diehl | Diva Pro PC Card (semi-aktiv)
Hayes | Optima Global PC Card (aktiv)
Hypercope | HYSDN Hycard (aktiv)
HST | Saphir 2 (passiv)
HST | Saphir 3
IBM | Intern. PC Card Modem (passiv)
IMK/ICS | I-Link 3.0 PCMCIA (passiv)
Sedlbauer | Speed star (passiv)
Teles | Teles.S0/PCMCIA-2

Tab.7: Terminaladapter/ISDN-Modems extern

Hersteller | Typbezeichnung
--- | ---
BinTec Communications | BinGO! - PC
Eicon Diehl | Diva T/A ISDN-Modem
Elsa | TanGo 1000
Elsa | TanGo 2000
Gerdes AG | Power ISDN xT
IMK/ICS | I-Link 3.5
Sedlbauer AG | Speedbox (hierbei handelt es sich um einen an den Parallelport angeschlossenen Terminaladapter!)
Zyxel | Omni TA 128
Zyxel | Omni Net Data
Zyxel | OMNI Net
Zyxel | OMNI Net LCO

Einige der hier aufgeführten Geräte sind bereits seit mehreren Jahren im Handel erhältlich. Teilweise werden die Geräte nicht mehr hergestellt, Restbestände sind jedoch beispielsweise bei ebay oder atrada in Auktionen erhältlich (dies trifft besonders auf Geräte des insolventen und wieder aufgekauften Herstellers Elsa zu).

Angesichts dieser doch recht umfangreichen Unterstützung von OS/2 und eComStation kann der ISDN-Neuling wohl mit Fug und Recht behaupten, daß es sich hier eher um eine Liebesehe handelt denn um eine Zweckgemeinschaft. Hoffen wir, daß die Liebe noch lange währt!

[Artikelverzeichnis]
editor@os2voice.org
[Vorherige Seite] [Inhaltsverzeichnis] [Nächste Seite]
VOICE Homepage: http://de.os2voice.org