ampdb
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## ampdb

ampdb — Retourne l'amplitude équivalente à la valeur x donnée en décibel.

## Description

Retourne l'amplitude équivalente à la valeur x donnée en décibel.

- 60 dB = 1000

- 66 dB = 1995.262

- 72 dB = 3891.07

- 78 dB = 7943.279

- 84 dB = 15848.926

- 90 dB = 31622.764

## Syntaxe

    ampdb(x)  (pas de restriction de taux)

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode ampdb. Il utilise le fichier ampdb.csd.

Exemple 51. Exemple de l'opcode ampdb.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o ampdb.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2

    instr 1

    idb  =  p4
    iamp =  ampdb(idb)
    asig	oscil iamp, 220
    	print iamp
    	outs  asig, asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i 1 0 1 50
    i 1 + 1 90
    i 1 + 1 68
    i 1 + 1 80

    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra cette ligne :

    instr 1:  iamp = 316.228
    instr 1:  iamp = 31622.763
    instr 1:  iamp = 2511.886
    instr 1:  iamp = 9999.996

## Voir aussi

ampdbfs, db, dbamp, dbfsamp

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
alwayson | Sommaire | ampdbfs