dbamp
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## dbamp

dbamp — Retourne l'équivalent en décibel de l'amplitude x.

## Description

Retourne l'équivalent en décibel de l'amplitude x.

## Syntaxe

    dbamp(x)  (arguments de taux-i ou -k seulement)

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode dbamp. Il utilise le fichier dbamp.csd.

Exemple 180. Exemple de l'opcode dbamp.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o dbamp.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2

    instr 1

    iamp = p4
    idb  = dbamp(iamp)
         print idb
    asig vco2 iamp, 110	;sawtooth
         outs asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 1 100
    i 1 + 1 1000
    i 1 + 1 10000
    i 1 + 1 20000
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra ces lignes :

    instr 1:  idb = 40.000
          instr 1:  idb = 60
          instr 1:  idb = 80
          instr 1:  idb = 86.021

## Voir aussi

ampdb, ampdbfs, dbfsamp

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
db | Sommaire | dbfsamp