specfilt
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## specfilt

specfilt — Filtre chaque canal d'un spectre en entrée.

## Description

Filtre chaque canal d'un spectre en entrée.

## Syntaxe

    wsig specfilt wsigin, ifhtim

## Initialisation

ifhtim -- demi-constante de temps.

## Exécution

wsigin -- le spectre d'entrée.

Filtre chaque canal d'un spectre en entrée. A chaque nouvelle trame de wsigin, chaque valeur de magnitude est injectée dans un filtre passe-bas récursif du premier ordre, dont la demi-constante de temps a été initialement fixée en échantillonnant la ftable ifhtim par l'espace (logarithmique) de fréquence du spectre d'entrée. Cette unité applique effectivement un facteur de persistence aux données apparaissant dans chaque canal spectral, et il est utile pour simuler l'intégration d'énergie qui survient durant la perception auditive. On peut aussi l'utiliser comme histogramme courant atténué dans le temps de la distribution spectrale.

## Exemples

      wsig2    specdiff    wsig1         ; sense onsets
      wsig3    specfilt    wsig2, 2      ; absorb slowly
               specdisp    wsig2, 0.1    ; & display both spectra
               specdisp    wsig3, 0.1

## Voir aussi

specaddm, specdiff, spechist, specscal

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
specdisp | Sommaire | spechist