VOICE Homepage: http://de.os2voice.org | April 2003 [Inhaltsverzeichnis] [Vorherige Seite] [Nächste Seite] [Artikelverzeichnis] editor@os2voice.org

## OS/2-Tips

Übersetzung: Philhard Ackermann

Nach diesen kleinen Perlen durchforsten wir das ganze Web, das Usenet und die OS/2-Mailinglisten. Sind Sie über interessante Informationen über OS/2 oder eComStation gestolpert? Bitte teilen Sie doch Ihr Wissen mit unseren Lesern und schicken Sie Ihre Tipps an editor@os2voice.org. Wenn Sie an einer bestimmten OS/2-Mailingliste interessiert sind, so finden Sie weitere Informationen rund um das Abonnieren auf der VOICE Mailinglistenseite: http://de.os2voice.org/mailinglists.html

Anmerkung des Herausgebers: Diese Tipps sind von OS/2- und eComStation-Anwendern eingesandt worden und können nicht in jedem Fall von uns überprüft werden. Bitte seien Sie vorsichtig! Falls Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, so lassen Sie es lieber bleiben.

11. Februar 2003 - Unser erster Tip des Monats stammt von Al Savage aus comp.os.os2.apps und bezieht sich auf Druckprobleme der neuesten GSView-Version mit Ghostscript 8.00:

> Das hier muß mal irgendwo in irgendeine FAQ aufgenommen werden.

> Das untenstehende habe ich I mir bei Helge Blischke in comp.lang.postscript 'geklaut':

> Schalten Sie die Option "SAFER" im Optionsmenue von GSView aus. Die Standardeinstellung verhindert Schreibzugriffe auf das Dateisystem.

> Das Problem kam mit v8.00 neu hinzu.

13. Februar 2003 - Bei news://news.rsj.de/rsj.de.support.cdwriter.os2 antwortete Sandra Seywald von der RSJ Software GmbH auf die Frage, wie man zwei CDR-Laufwerke unter RSJ verwenden könne:

> Sie können unser Programm cdattach zum Zugriff auf den zweiten Rekorder verwenden, und zwar folgendermaßen:

> > `cdattach z: -d cdr:a.i`

> wobei

> > `a` durch die Busnummer der SCSI-Karte ersetzt werden muß und
> > `i` durch die SCSI-ID des Rekorders

> z. B.

> > `cdattach z: -d cdr:0.2`

> wenn der Rekorder mit der SCSI-ID 2 an den ersten SCSI-Adapter angeschlossen ist.

> Es gibt keine Garantie dafür, daß 0 hierbei die korrekte Nummer der SCSI-Karte ist, denn das hängt vom Treiber, der Anzahl der SCSI-Busse im System usw. ab... Verwenden Sie einfach die (Ihnen bekannte) SCSI-ID des Rekorders und verwenden Sie probeweise verschiedene Nummern für die SCSI-Karte, angefangen bei 0.

13. Februar 2003 - Irgendjemand hat in news://secnews.netscape.com/netscape.public.mozilla.os2 berichtet, daß sie/er eine Installationsversion des Mozilla 1.3b über eine Zip-Version installiert hätte, und Michael Kaply, der Leiter des Warpzilla-Projekts, hat geantwortet:

> Das dürfen Sie keinesfalls machen.

> Sie dürfen lediglich eine Installationsversion über eine andere Installationsversion installieren.

16 Februar 2003 - Regelmäßig finde ich Leute mit Problemen beim Formatieren von UDF-Datenträgern. Hierzu ein Tip von USBGuy aus comp.os.os2.setup.storage, den man einmal ausprobieren könnte:

> Sie benötigen mindestens Version 1.6.1 (des `DANIS506.DMD`) oder einen zusätzlichen Paramter, der verhindert, daß IDE-Laufwerke als SCSI ausgewiesen werden, ich glaube, der lautete `/NO_SCSI`. Das Problem ist ein Fehler im Bereich des Treiberpärchens OS2CDROM/UDF, welcher auftritt, wenn ein Gerät als SCSI ausgewisen wird. Die Versionen ab 1.6.1 weisen ein Gerät nur dann als SCSI aus, wenn `OS2ASPI.DMD` die Anfrage stellt, und umgehen damit dieses Treiberproblem.

16 Februar 2003 - In comp.os.os2.apps suchte jemand nach einem Patch für Colorworks 1.0, welches Probleme auf Systemen mit GRADD-basierten Grafiktreibern hat. Klaus Staedtler hat sich umgesehen und folgendes gefunden:

> http://pages.prodigy.net/michaln/os2/cw2gradd.html

4. März 2003 - Voytek Eymont übersandte uns nach der Lektüre von Tim Sipples Artikel über PDF-Anzeigeprogramme in der Novemberausgabe des Jahres 2001 des VOICE-Magazins den folgenden Tip aufgrund den von Tim geäußerten Sorgen über die Probleme des Acrobat Readers 3.0 für OS/2 mit neueren PDF-Formaten:

> Auf der Seite von Julian Thomas: http://jt-mj.net/os2.html

> " ...
> *** Holen Sie sich mein Befehlszeilenprogramm fixpdf.zip, welches ein spezielles Problem der Rückwärtskompatibilität zwischen Acrobat Destiller 4.0 und Acrobat Reader 3.0 löst. Das Symptom dieses Problem ist die Fehlermeldung "Could not find the ColorSpace named 'Cs9'" or Cs6, usw."

13. März 2003 - In comp.os.os2.apps offerierte dink den folgenden Tip, der das Laden von Webseiten in Mozilla möglicherweise beschleunigen könnte:

> Webseiten (speziell solche mit viel Grafik) lassen sich viel schneller laden, wenn man die Zeile

> >     user_pref("network.http.max-persistent-connections-per-server", 8);

> zusätzlich in die Datei prefs.js einträgt.

> Mozilla verwendet hier standardmäßig den Wert 2, was für eine 56K-Modemverbindung gut sein mag, für eine Kabelmodem/ADSL-Verbindung aber reichlich ineffizient ist.

[Artikelverzeichnis]
editor@os2voice.org
[Vorherige Seite] [Inhaltsverzeichnis] [Nächste Seite]
VOICE Homepage: http://de.os2voice.org