VOICE Homepage: http://de.os2voice.org | September 2001 [Inhaltsverzeichnis] [Vorherige Seite] [Nächste Seite] [Artikelverzeichnis] editor@os2voice.org

## OS/2 Tips

Übersetzung: Philhard Ackermann

Nach diesen kleinen Perlen durchforsten wir das ganze Web, das Usenet und die OS/2-Mailinglisten. Sind Sie über interessante Informationen über OS/2 oder eComStation gestolpert? Bitte teilen Sie doch Ihr Wissen mit unseren Lesern und schicken Sie Ihre Tipps an editor@os2voice.org. Wenn Sie an einer bestimmten OS/2-Mailingliste interessiert sind, so finden Sie weitere Informationen rund um das Abonnieren auf der VOICE Mailinglistenseite: http://de.os2voice.org/mailinglists.html

Anmerkung des Herausgebers: Diese Tipps sind von OS/2- und eComStation-Anwendern eingesandt worden und können nicht in jedem Fall von uns überprüft werden. Bitte seien Sie vorsichtig, und wenn Sie Sich nicht sicher sind, was Sie tun, so lassen Sie es lieber bleiben.

Anm.d.Hrsg.: Falls Sie die August-Ausgabe online gelesen haben, hat einfalscher Link Sie wahrscheinlich zu den Tips der Juli-Ausgabe geschickt. Wir bitten um Entschuldigung für diese Panne. Die herunterladbaren Archive waren davon nicht betroffen. Die Tips des letzten Monats finden Sie unter http://de.os2voice.org/VNL/past_issues_DE/VNL0801H/vnewsfl.htm

21. Juli 2001 - Unser erster Tip des Monats September stammt von Munson Hinman aus der 'IBM OS/2 Unedited Discussion'-Liste. Manch einer hat Probleme mit Adaptec SCSI-Adaptern, besonders mit externen Geräten wie Scannern. Einige Gerätetreiber funktionieren besser als andere. Munson hat eine Website mit den verschiedensten Versionen des AIC7870.ADD-Treibers gefunden, die man mal ausprobieren könnte:

> Ich stieß auf eine Website namens ftp://asavage.fdns.net/drivers/adaptec/29xx/ mit sechs Versionen des AIC7870.ADD-Treibers - von 1996 bis heute. Ich habe sie alle heruntergeladen und einen nach dem anderen ausprobiert (und bekam dabei die Meldung "Treiber kann nicht geladen werden"), bis ich zur Version 2.4 kam.

> Der Treiber erkannte meinen Scanner und gab mir alle Informationen über ihn aus - noch bevor ich bereit zum Lesen war! Der Scanner funktioniert, und nun lerne ich gerade den Umgang mit PMView und CFM Twain.

21. Juli 2001 - Wo wir gerade etwas über Al Savages Website gehört haben: hier ist ein Tip von Al höchstpersönlich, gepostet im comp.os.os2.apps-Forum zum Thema HPFS386:

> Ich betreibe meine Klientenrechner mit dem HPFS386-Dateisystem des Warp Server Advanced (WSA) (Wie das geht s. hier http://asavage.fdns.net/OS2/Warp4Install/HPFS386.html ), um eine HPFS-Cachegröße von mehr als 2 MB zu bekommen, und mußte neulich (mal wieder) von Diskette booten, um Daten auf eine größere Platte zu schaufeln.

> Wenn man OS/2-Peer auf einem Rechner betreibt, welcher HPFS386 als Dateisystem installiert hat, und man ein Laufwerk im Netz freigegeben hat, dann verweigern die Standarddisketten von Warp 4 die Mitarbeit - man kann zwar DIR in der Befehlszeile eingeben und sieht auch alle Dateien und Verzeichnisse im Wurzelverzeichnis, aber wenn man versucht, auf eine Datei zuzugreifen, bekommt man die Meldung "SYS0005: Zugriff verweigert.". Außerdem kann man mit DIR auch nicht in die Verzeichnisse hineinschauen.

> Die Lösung ist, einen weiteren Satz Bootdisketten anzulegen und auf diesen HPFS386 einzubinden. Ich hatte das zwar schon einmal gemacht, mich aber geweigert, mir Notizen über den Vorgang zu machen oder den daraus resultierenden Diskettensatz zu archivieren. Dieses mal verweigerte ich mich der Verweigerung! Eine Beschreibung, wie man solche HPFS386-Bootdisketten für W4 erstellt, findet man hier: http://asavage.fdns.net/OS2/Warp4Install/HPFS386.html#Create_Boot_Diskettes. Vorgefertigte Disketten-Images für die Faulen (wie mich) komplett mit einem neueren HDD-Treiber für große Festplatten, einem neueren CHKDSK, dem 0508-Kernel und dem neuen FDISK aus dem FP15:

> Disk0 (genau wie Standard-HPFS) ftp://asavage.fdns.net/images/HPFS_0.dsk

> Disk1 ftp://asavage.fdns.net/images/HPFS3861.dsk

> Disk2 ftp://asavage.fdns.net/images/HPFS3862.dsk

> Disk3 (Utilities (TEDIT, FORMAT, FDISK, CHKDSK, etc., genau wie Standard-HPFS, wobei einige davon von DISK2 hatten entfernt werden müssen, um für die HPFS386-Dateien Platz zu schaffen)) ftp://asavage.fdns.net/images/HPFS_3.dsk

> Benutzen Sie LOADDSKF.EXE, um die Disketten aus den Imagedateien zu erstellen: ftp://asavage.fdns.net/OS2/LOADDSKF.EXE Beispielsweise so:

>     [D:\]loaddskf hpfs3861.dsk a:

> Tests, Korrekturen, Hinweise auf Tippfehler und/oder fehlerhafte Links sowie Kommentare sind herzlich willkommen.

23. Juli 2001 - In der Mailliste der eComStation bei Yahoo gab Britt Turnbull den folgenden Tip, wie man Registrierung und Beitritt zur eComStation Yahoogruppe über das Web-Interface umgehen kann:

> Da ich von der Yahoo-Gruppenumgebung nicht sonderlich begeistert war, fügte ich meinem ersten und einzigen Beitrag einen diesbezüglichen Hinweis bei....

> Iain Allen hat mir in seiner Antwort netterweise beschrieben, wie ich ein existierendes Email-Programm dazu nutzen kann, die Gruppe zu verfolgen...

> Das funktioniert, und wie geschmiert.....

> Hier eine kurze Wiederholung dessen, was ich dafür machen mußte, in der Hoffnung, daß es anderen helfen möge...

> Starten Sie NS Messenger (das ist das, was ich momentan verwende)

> Erstellen Sie einen neuen Ordner... in meinem Fall eCS-Yahoo
> Selektieren Sie die Inbox
> Menu=>Bearbeiten=>Nachrichtenfilter
> Definieren Sie einen neuen Filter, welcher den Absender nach ''Yahoo' durchsucht und die fraglichen Mails in den neuangelegten Ordner verschiebt

> Schicken Sie eine leere Mail an ecomstation-normal@yahoogroups.com

> Sobald Beiträge bei Yahoo erscheinen, werden sie an Ihre InBox geschickt und automagisch in Ihren neuen Ordner verschoben...

Anm.d.Hrsg.: Das funktioniert natürrlich nur solange Sie nur diese eine Yahoo-Liste abonnierte haben. Besser ist, den Betreff nach "[eCS]" durchsuchen zu lassen.

5. August 2001 - Hier ein weiterer eCS-Tip. Dieser ist von Glenn Hudson aus der Newsgroup ecomstation.support.networking auf dem eComStation-Newsserver bei Mensys- news://news.ecomstation.nl:

> An alle, bitte beachten: Beim Austausch von Netzwerkkarten ist es nicht nötig, vorher alle Netzprotokolle zu entfernen. Im MPTS

> > wählen Sie die neue Netzwerkkarte im obersten Feld aus
> > wählen sie die momentane Netzwerkkarte im untersten Feld aus
> > klicken Sie auf "Ändern"
> > klicken Sie auf "OK"

Anm.d.Übers.: Ich konnte diesen Tip auch unter W4 nachvollziehen.

14. August 2001 - Und noch ein eCS-Tip in diesem Monat, aber immer noch alles für OS/2:-) Arthur Menu teilt mit, wie er ein Problem beim Einsatz von Normans Anti-Virus gelöst bekam (aus der eComStation-Mailliste):

> Da ich Warp 4 weiterbenutze, während ich nach und nach meine Anwendungen auf der eCS-Partition installiere, habe ich das Norman Virus Control auf meiner Warp4-Partition mit der NAV-Version von der eCS-CD#3 hochgerüstet. Die auf der eCS-CD#3 befindliche Version ist neuer (4.9) als die, die ich bereits hatte (4.72). Die NAV-Installation installierte zusätzlich Cat's Claw beta 5, ein von NAV unabhängiges Modul (es hat ein eigenes Programmsymbol) als Hintergrundscanner. Mein erster Installationsversuch mit Cat's Claw schlug fehl. Beim Systemneustart erhielt ich eine Fehlermeldung bezüglich Cat's Claw. Ich nahm Kontakt zu Norman auf, und erhielt den Vorschlag, NAV erneut zu installieren und anschließend mit einer Datei hochzurüsten, die man auf der Norman-Webseite mit den eCS-Updates findet: <http://www.norman.com/update_ecomstation.shtml>. Ich tat das, startete den Rechner durch und Cat's Claw funktioniert jetzt genau wie es soll.

> In Kürze werde ich Norman AV auf meiner eCS-Partition installieren. Ich bin entzückt, einen Hintergrundscanner für eCS (OS/2) zu haben. Sollte eCS der Erfolg beschert sein, den wir uns alle wünschen, dann sollten wir uns auf das Erscheinen der ersten OS/2-spezifischen Viren vorbereiten.

16. August 2001 - Der letzte Tip dieses Monats: In der eComStation-Mailliste hat Chris Stumpf jemandem, der sich nach der mit eComStation mitgelieferten Version von Stellar Frontier erkundigt hat und wissen wollte, wie man daraus die registrierte Version (genannt Admirals Club) machen kann, die folgende Hilfestellung angeboten:

> Keine dumme Frage, aber die Antwort ist nicht gerade offensichtlich. Die SF-Version, die mit eCS mitkommt, hat einen Fehler in der Freischaltroutine und präsentierte dem Anwender deshalb den AC-Registrierungsdialog und verweigerte den Zugang zu den AC-Eigenschaften. Dieser Fehler ist schon geraume Zeit behoben, leider jedoch nur in nichtöffentlichen Versionen. Nun, da die Version 1.02 erschienen ist, ist es leicht, den Registrierungsdialog loszuwerden. Hier die Anleitung:

> > 1.) Starten Sie SF
> > 2.) Klicken Sie auf das Symbol 'Play Game' im AC-Registrierungsdialog.
> > 3.) Klicken Sie auf 'Play on the Internet'.
> > 4.) Sie sollten nun angezeigt bekommen, daß eine neuere Version verfügbar ist. Klicken Sie auf das Upgrade-Symbol.
> > 5.) Nach erfolgter Installation der Upgrade-Version wird SF durchgestartet, und sie werden den Registrierungsdialog nie wieder zu sehen bekommen und haben Zugang zu allen AC-Eigenschaften.

[Artikelverzeichnis]
editor@os2voice.org
[Vorherige Seite] [Inhaltsverzeichnis] [Nächste Seite]
VOICE Homepage: http://de.os2voice.org